**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**iHF 3D**

**COM1 - noir**

Dimensions (L x l x H): 120 x 117 x 120 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres, Bluetooth; Avec télécommande: Non; Variante: COM1 - noir; UC1, Code EAN: 4007841066215; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Coloris: noir; Couleur, RAL: 9005; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: En saillie, Mur; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Technologie, détecteurs: iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente), Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,80 – 2,00 m; Hauteur de montage max.: 2,00 m; Hauteur de montage optimale: 1,8 m; Technique HF: 5,8 GHz; Angle de détection: 160 °; Angle d'ouverture: 100 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 5 m (35 m²); Portée tangentielle: r = 5 m (35 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble, Bluetooth

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 066215

**Désignation commande** iHF 3D COM1 - noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel