**STEINEL Professional Multi capteur**

**Multisensor Air KNX**

**V3.0**

Dimensions (L x l x H): 33 x 123 x 123 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841056346; Modèle: autre; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, gymnase, réception / hall, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9016; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 30 V; Consommation propre: 0,5 W; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: CO2, Interrupteur crépusculaire, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV; Hauteur de montage: 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Fonction balisage: Oui; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Fonctions KNX: Confort, CO2, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Point de rosée, Sortie température, COV, Interrupteur crépusculaire, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 15 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 056346

**Désignation commande** Multisensor Air KNX

Livrer, monter et régler pour être opérationnel