**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 180**

**COM1 - blanc**

Dimensions (L x l x H): 30 x 80 x 80 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: COM1 - blanc; UC1, Code EAN: 4007841032883; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: Encastré, Mur; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1000 W; Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 2000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampes LED > 8 W: 600 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,20 – 2,20 m; Hauteur de montage max.: 2,20 m; Hauteur de montage optimale: 1,2 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 180 °; Angle d'ouverture: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 8 m (101 m²); Portée tangentielle: r = 8 m (101 m²); Zones de commutation: 96 zones de commutation; Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Bouton actif / Bouton inactif, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 30 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Câble

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 032883

**Désignation commande** HF 180 COM1 - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel