**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 180**

**KNX - blanc V3**

Dimensions (L x l x H): 50 x 80 x 80 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote; Avec télécommande: Oui; Variante: KNX - blanc; UC1, Code EAN: 4007841059460; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: Encastré, Mur; Indice de protection: IP20; Classe: II; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air; Hauteur de montage: 1,20 – 2,20 m; Hauteur de montage max.: 2,20 m; Hauteur de montage optimale: 1,2 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 180 °; Angle d'ouverture: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 8 m (101 m²); Portée tangentielle: r = 8 m (101 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Logique du détecteur de présence; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 60 s – 255 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 12,5 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 059460

**Désignation commande** HF 180 KNX - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel