**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**DualTech**

**COM1 - faux-plafonds**

Dimensions (L x l x H): 103 x 120 x 120 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: COM1 - faux-plafonds; UC1, Code EAN: 4007841079574; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Faux-plafonds, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: -25 – 55 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Technologie de détection 2: infrarouge passif; Technologie, détecteurs: Détecteur à ultrasons, infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 3,50 m; Hauteur de montage max.: 3,50 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Technologie par ultrasons: 40 kHz; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 180 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Détecteur à ultrasons: Ø 10 m (79 m²); Portée tangentielle: Détecteur à ultrasons: Ø 10 m (79 m²); Portée présence: Détecteur à ultrasons: Ø 6 m (28 m²); Portée radiale 2: infrarouge passif: Ø 4 m (13 m²); Portée tangentielle 2: infrarouge passif: Ø 8 m (50 m²); Portée présence 2: infrarouge passif: Ø 4 m (13 m²); Fonctions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 30 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Câble; Mise en réseau, nombre: max. 10 capteurs

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 079574

**Désignation commande** DualTech COM1 - faux-plafonds

Livrer, monter et régler pour être opérationnel