**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**True Presence**

**KNX - encastré noir V3.0**

Dimensions (L x l x H): 32 x 103 x 103 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; Avec télécommande: Non; Variante: KNX - encastré noir; UC1, Code EAN: 4007841068516; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur; Coloris: noir; Couleur, RAL: 9005; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence; Hauteur de montage: 2,00 – 12,00 m; Hauteur de montage max.: 12,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; Technique HF: 7,2 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 160 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 15 m (177 m²); Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²); Portée présence: Ø 15 m (177 m²); Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Temporisation: 30 s – 1092 min; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Fonction balisage, Sortie CVC, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068516

**Désignation commande** True Presence KNX - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel