**STEINEL Professional Luminaire intérieur à détection**

**RS 10 S**

Dimensions (Ø x H): 280 x 110 mm; With lamp: Non; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Potentiomètres; With remote control: Non; PU1, EAN: 4007841730512; Application, place: Intérieur; Application, room: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur; Colour: blanc; Installation site: mur, plafond; Installation: Mur, Plafond, En saillie; Impact resistance: IK03; IP-rating: IP44; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Housing material: Aluminium; Cover material: Verre opale; Mains power supply: 230 – 240 V / 50 Hz; Switching output 1, resistive: 800 W; Power consumption: 1,1 W; Mounting height max.: 4,00 m; HF-system: 5,8 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 8 m (50 m²); Reach, tangential: Ø 8 m (50 m²); Photo-cell controller: Oui; Transmitter power: < 1 mW; Lamp: Lampe d'usage général; Base: E27; Soft light start: Non; Continuous light: commutable; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 15 min; Basic light level function: Non; Twilight setting TEACH: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Output: 60 W; Angle of aperture: 160 °; IP-rating, ceiling: IP44; Detection angle: 360 °; Product category: Luminaire intérieur à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 730512

**Désignation commande** RS 10 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel