**STEINEL Professional Luminaire extérieur à détection**

**DL Vario Quattro PRO S**

**bl. chaud blanc**

Dimensions (Ø x H): 310 x 69 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; Variante: bl. chaud blanc; UC1, Code EAN: 4007841068202; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, extérieur, entrée, Cour et allée, Intérieur; Coloris: blanc; Lieu d'installation: plafond; Résistance aux chocs: IK07; Indice de protection: IP54; Classe: II; Température ambiante: -20 – 35 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Matériau du cache: Matière plastique structurée; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Puissance: 14 W; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 500 W; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 500 W; Tubes fluorescents non compensés: 500 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 500 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 500 VA; Lampes LED < 2 W: 16 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W; Lampes LED > 8 W: 64 W; Charge capacitive en μF: 88 µF; Consommation propre: 0,5 W; Hauteur de montage max.: 6,00 m; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Oui; Détails portée: Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°); Portée radiale: 4 x 4 m (16 m²); Portée tangentielle: 16 x 16 m (256 m²); Interrupteur crépusculaire: Oui; Flux lumineux total du produit: 1430 lm; Flux lumineux mesure (360°): 1430 lm; Efficacité totale du produit: 102 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie des LED (max. °C): 50000 h; Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000; Culot: sans; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Allumage en douceur: Oui; Éclairage permanent: commutable, 4 h; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 30 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 10/30 min, toute la nuit; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Mise en réseau possible: Oui; Fonction balisage en pourcentage: 10 %; Fonction balisage en pourcentage, de: 10 %; Mise en réseau via: Câble; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068202

**Désignation commande** DL Vario Quattro PRO S bl. chaud blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel