**STEINEL Professional Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur**

**GL 85 C 900**

**sans détecteur de mouvement**

Dimensions (L x l x H): 136 x 146 x 900 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Application, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh; Avec télécommande: Non; Variante: sans détecteur de mouvement; UC1, Code EAN: 4007841078676; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, jardin; Plaquette numéros de maison autocollants incluse: Non; Lieu d'installation: Version sur pied; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: I; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Matière plastique opale; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Puissance: 9 W; Interrupteur crépusculaire: Oui; Flux lumineux total du produit: 719 lm; Flux lumineux mesure (360°): 719 lm; Efficacité totale du produit: 79,9 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie LED L70B50 (25°): > 60000; Diminution du flux lumineux selon LM80: L70B50; Culot: sans; Allumage en douceur: Oui; Fonctions: Détecteur de mouvement, Fonction de groupe voisin; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect; Indice de rendu des couleurs IRC: = 82

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 078676

**Désignation commande** GL 85 C 900 sans détecteur de mouvement

Livrer, monter et régler pour être opérationnel