**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO 5150 SC**

**avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

Dimensions (L x l x H): 1500 x 87 x 58 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Avec télécommande: Oui; Variante: avec détecteur de mouvement & Bluetooth; UC1, Code EAN: 4007841058739; Coloris: gris; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Plafond; Résistance aux chocs: IK07; Indice de protection: IP65; Classe: II; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau du boîtier: Matière plastique; Matériau du cache: Matière plastique structurée; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Consommation propre: 0,45 W; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 10 m (79 m²); Portée tangentielle: Ø 10 m (79 m²); Flux lumineux total du produit: 5940 lm; Température de couleur: 4000 K; Ampoule: LED non interchangeable; Fonctions: Communication cryptée, Lumière d'orientation, Fonction de groupe voisin, Détecteur de lumière, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Détecteur de mouvement, Connexion aux systèmes de batterie centrale; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-60 min; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Bluetooth Mesh Connect; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L70): 100.000 h; Durée de vie des LED selon IEC-62717 (L80): 68.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): > 60.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L80): > 60.000 h; Fusible B10: 41; Fusible B16: 65; Fusible C10: 67; Fusible C16: 108; Fonction balisage en pourcentage: 0 – 100 %; Puissance: 42 W; Sécurité photobiologique selon la norme EN 62471: RG1; Courant à l'enclenchement, maximum: 14,8 A; Angle d'ouverture: 160 °; Angle de détection: 360 °

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 058739

**Désignation commande** RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel