**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO 5150 SC**

**avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

Dimensions (L x W x H): 1500 x 87 x 58 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; With remote control: Oui; Version: avec détecteur de mouvement & Bluetooth; PU1, EAN: 4007841058739; Colour: gris; Installation site: mur, plafond; Installation: Plafond; Impact resistance: IK07; IP-rating: IP65; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Housing material: Matière plastique; Cover material: Matière plastique structurée; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Power consumption: 0,45 W; Mounting height max.: 4,00 m; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 10 m (79 m²); Reach, tangential: Ø 10 m (79 m²); Luminous flux total product: 5940 lm; Colour temperature: 4000 K; Lamp: LED non interchangeable; Functions: Communication cryptée, Fonction de groupe voisin, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière, Lumière d'orientation; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 60 min; Basic light level function: Oui; Basic light level function time: 1-60 min; Main light adjustable: 0 - 100 %; Interconnection: Oui; Interconnection via: Bluetooth Mesh; Lifetime LED according to IEC-62717 (L70): 100.000 h; Lifetime LED according to IEC-62717 (L80): 68.000 h; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): > 60.000 h; Lifetime LED according to IES TM-21 (L80): > 60.000 h; Fuse protection B10: 41; Fuse protection B16: 65; Fuse protection C10: 67; Fuse protection C16: 108; Basic light level function in per cent: 0 – 100 %; Output: 42 W; Photobiological safety in accordance with EN 62471: RG1; Starting current, maximum: 14,8 A; Angle of aperture: 160 °; Detection angle: 360 °; Product category: Luminaire intérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 058739

**Désignation commande** RS PRO 5150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel