**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO R30 plus SC**

**bl. chaud**

Dimensions (Ø x H): 420 x 55 mm; With lamp: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Bluetooth; With remote control: Non; Version: bl. chaud; PU1, EAN: 4007841067793; Application, place: Intérieur; Application, room: couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, Intérieur; Colour: blanc; includes sheet of self-adhesive numbers: Non; Installation site: mur, plafond; Installation: Mur, Plafond, En saillie; Impact resistance: IK07; IP-rating: IP40; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Housing material: Matière plastique; Cover material: PC opale; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Power consumption: 0,3 W; Mounting height max.: 4,00 m; HF-system: 5,8 GHz; Slave modeselectable: Oui; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 10 m (79 m²); Reach, tangential: Ø 10 m (79 m²); Photo-cell controller: Oui; Transmitter power: < 1 mW; Luminous flux total product: 2813 lm; Total product efficiency: 119 lm/W; Colour temperature: 3000 K; Colour variation LED: SDCM3; Lamp: LED non interchangeable; Base: sans; LED cooling system: Contrôle thermique passif; Soft light start: Oui; Continuous light: commutable; Functions: Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Rétroéclairage, Lumière d'orientation, Connexion aux systèmes de batterie centrale, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Communication cryptée, Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 60 min; Basic light level function: Oui; Basic light level function, detail: Rétroéclairage LED; Basic light level function time: 1-60 min; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Oui; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Bluetooth Mesh; Lifetime LED according to IEC-62717 (L70): 100000; Lifetime LED according to IEC-62717 (L80): 74000; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): 60000; Lifetime LED according to IES TM-21 (L80): 60000; Fuse protection B10: 46; Fuse protection B16: 74; Fuse protection C10: 77; Fuse protection C16: 122; Basic light level function in per cent: 0 – 100 %; Output: 23,7 W; Colour Rendering Index CRI: = 82; Photobiological safety in accordance with EN 62471: RG1; Starting current, maximum: 13 A; Angle of aperture: 160 °; IP-rating, ceiling: IP40; Detection angle: 360 °; Product category: Luminaire intérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 067793

**Désignation commande** RS PRO R30 plus SC bl. chaud

Livrer, monter et régler pour être opérationnel