**STEINEL Professional Projecteur LED sans détecteur**

**XLED PRO ONE Plus**

**sans détecteur de mouvement - anthracite**

Dimensions (L x l x H): 202 x 259 x 226 mm; Avec source: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: sans détecteur de mouvement - anthracite; UC1, Code EAN: 4007841069544; Emplacement: Extérieur; Emplacement, pièce: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment; Coloris: anthracite; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond, mur; Montage: En saillie, Mur; Résistance aux chocs: IK03; Indice de protection: IP44; Classe: I; Température ambiante: -20 – 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Verre transparent; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Lampes LED < 2 W: 16 W; Interrupteur crépusculaire: Non; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Flux lumineux total du produit: 4370 lm; Flux lumineux mesure (360°): 4370 lm; Efficacité totale du produit: 132 lm/W; Température de couleur: 3000 K; Écart de couleur LED: SDCM3; Ampoule: LED non interchangeable; Durée de vie LED L70B50 (25°): > 36000; Système de refroidissement des LED: Contrôle thermique passif; Fonctions: Sortie de relais; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Mise en réseau possible: Oui; Mise en réseau via: Câble; Puissance: 33,1 W; Indice de rendu des couleurs IRC: = 80

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 069544

**Désignation commande** XLED PRO ONE Plus sans détecteur de mouvement - anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel