**STEINEL Professional Projecteur LED à détection**

**XLED PRO ONE S**

**avec détecteur de mouvement - anthracite**

Dimensions (L x W x H): 182 x 229 x 230 mm; With lamp: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; Version: avec détecteur de mouvement - anthracite; PU1, EAN: 4007841069568; Application, place: Extérieur; Application, room: extérieur, jardin, entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, Intérieur; Colour: anthracite; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond, mur; Installation: En saillie, Mur; Impact resistance: IK03; IP-rating: IP44; Protection class: I; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Housing material: Aluminium; Cover material: Verre transparent; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; LED lamps < 2 W: 16 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 64 W; LED lamps > 8 W: 64 W; Capacitive load in μF: 88 µF; Mounting height max.: 6,00 m; Slave modeselectable: Non; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: r = 3 m (19 m²); Reach, tangential: r = 10 m (209 m²); Photo-cell controller: Oui; Cover material: caches enfichables; Luminous flux total product: 2204 lm; Measured luminos flux (360°): 2204 lm; Total product efficiency: 120 lm/W; Colour temperature: 3000 K; Colour variation LED: SDCM3; Lamp: LED non interchangeable; Service life LED L70B50 (25°): > 36000; LED cooling system: Contrôle thermique passif; Soft light start: Oui; Functions: Fonction DIM, Détecteur de lumière, Détecteur de mouvement, Lumière d'orientation; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 8 s – 35 min; Basic light level function: Oui; Basic light level function time: 10/30 min, toute la nuit; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Oui; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/esclave; Interconnection via: Câble; Basic light level function in per cent: 10 %; Basic light level function percentage, from: 10 %; Basic light level function percentage, up to: 10 %; Output: 18,4 W; Colour Rendering Index CRI: = 80; Optimum mounting height: 2 m; Detection angle: 240 °; IP-rating, ceiling: IP44; Product category: Projecteur LED à détection; Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 069568

**Désignation commande** XLED PRO ONE S avec détecteur de mouvement - anthracite

Livrer, monter et régler pour être opérationnel