**STEINEL Professional Multi capteur**

 **Multisensor True Presence KNX**

**blanc V3.0**

Dimensions (L x l x H): 33 x 123 x 123 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841056353; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, gymnase, réception / hall, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 30 V; Consommation propre: 1 W; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: CO2, Hyper fréquence, Pression d'air, Humidité de l'air, Température, COV, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,00 – 12,00 m; Hauteur de montage max.: 12,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; Technique HF: 7,2 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 160 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 15 m (177 m²); Portée tangentielle: Ø 15 m (177 m²); Portée présence: Ø 15 m (177 m²); Portée True Presence®: Ø 9 m (64 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 1092 min; Fonction balisage: Oui; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Confort, CO2, Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, COV, Sortie température, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 40 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 056353

**Désignation commande**  Multisensor True Presence KNX blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel