**STEINEL Professional Luminaire intérieur LED à détection**

**RS PRO DL 150 SC**

**avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

Dimensions (Ø x H): 174 x 73 mm; With lamp: Oui, système d'éclairage LED STEINEL; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Smartphone, Application, Bluetooth; Version: avec détecteur de mouvement & Bluetooth; PU1, EAN: 4007841084998; Application, place: Intérieur; Application, room: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, vestiaires, cage d'escalier, kitchenette, réception / hall, Intérieur; Colour: blanc; Installation site: plafond; Installation: Plafond, Faux-plafonds; Impact resistance: IK05; IP-rating: IP20; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Power consumption: 0,5 W; Mounting height max.: 4,00 m; HF-system: 5,8 GHz; Slave modeselectable: Oui; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Reach, radial: Ø 7 m (38 m²); Reach, tangential: Ø 7 m (38 m²); Colour temperature: 3000 K, 4000 K, 5700 K; Colour variation LED: SDCM3; Lamp: LED non interchangeable; LED cooling system: Contrôle thermique passif; Soft light start: Oui; Functions: Connexion aux systèmes de batterie centrale, Fonction DIM, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Changement de température de couleur, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Lumière d'orientation, Communication cryptée; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 60 min; Basic light level function: Oui; Basic light level function, detail: Rétroéclairage à LED; Basic light level function time: 5s-60 min; Main light adjustable: Oui; Interconnection: Oui; Interconnection via: Bluetooth Mesh; Lifetime LED according to IEC-62717 (L70): >54.000; Lifetime LED according to IEC-62717 (L80): >54.000; Durée de vie des LED selon IES TM-21 (L70): >54.000; Lifetime LED according to IES TM-21 (L80): >54.000; Fuse protection B10: 78; Fuse protection B16: 125; Fuse protection C10: 193; Fuse protection C16: 209; Basic light level function in per cent: 0 – 100 %; Output: 10,8 W; Colour Rendering Index CRI: = 82; Photobiological safety in accordance with EN 62471: RG1; IP-rating, ceiling: IP54; Luminous flux total product (3.000K): 1109 lm; Luminous flux total product (4.000K): 1177 lm; Luminous flux total product (5.700K): 1137 lm; Total product efficiency (3.000K): 103 lm/W; Total product efficiency (4.000K): 109 lm/W; Total product efficiency (5.700K): 105 lm/W; Detection angle: 360 °; Product category: Luminaire intérieur LED à détection

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 084998

**Désignation commande** RS PRO DL 150 SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth

Livrer, monter et régler pour être opérationnel