STEINEL DIY Luminaire extérieur à détection E27

My L 14 S


• Dimensions (L x l x H): 125 x 125 x 275 mm• Avec source: Non• Garantie du fabricant: 3 ans• Réglages via: Potentiomètres• Avec télécommande: Non• UC1, Code EAN: 4007841097356• Applications: Extérieur• Emplacement, pièce: extérieur• Coloris: anthracite• Couleur, RAL: 7016• Lieu d'installation: mur• Résistance aux chocs: IK03• Indice de protection: IP44• Classe: II• Température ambiante: de -20 jusqu'à 40 °C• Matériau du boîtier: Matière plastique• Matériau du cache: PMMA opale• Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz• Puissance: 15 W• Hauteur de montage max.: 3,00 m• Mode esclave réglable: Non• Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui• Réglage électronique: Non• Réglage mécanique: Non• Portée radiale: r = 3 m (14 m²)• Portée tangentielle: r = 10 m (157 m²)• Interrupteur crépusculaire: Oui• Matériau de recouvrement: autocollant• Culot: E27• Allumage en douceur: Non• Fonctions: Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière• Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx• Temporisation: 5 s – 35 min• Fonction balisage: Non• Éclairage principal réglable: Non• Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non• Mise en réseau possible: Non• Hauteur de montage optimale: 2 m• Angle de détection: 180 °• Catègorie de produits: Luminaire extérieur à détection E27

Fabricant Steinel
Réf. 097356
Désignation commande My L 14 S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel
