**STEINEL Professional Luminaire intérieur à détection**

**RS PRO LED Q1**

**bl. chaud blanc V2**

Dimensions (L x l x H): 331 x 331 x 56 mm; Alimentation électrique: 220 – 240 V; Puissance: 26 W; Flux lumineux: 2703 lm; Température de couleur: 3000 K; Indice de rendu des couleurs: 80-89; Ampoule: LED non interchangeable; Culot: sans; Avec détecteur de mouvement: Oui; Interrupteur crépusculaire: Oui; Résistance aux chocs: IK00; Indice de protection: IP20; Classe: II; Température ambiante: -10 – 40 °C; Matériau du boîtier: Aluminium; Matériau du cache: Matière plastique opale; Garantie du fabricant: 5 ans; Variante: bl. chaud blanc

**Fabricant** Steinel

**Réf.**

**Désignation commande** RS PRO LED Q1 bl. chaud blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel