**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2140 ECO**

**noir**

Dimensions (L x l x H): 83 x 99 x 86 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Variante: noir; UC1, Code EAN: 4007841034689; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Extérieur, Intérieur; Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Coloris: noir; Couleur, RAL: 9005; Lieu d'installation: mur; Montage: En saillie, Mur; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 6 pcs.; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 430 W; Tubes fluorescents non compensés: 500 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA; Lampes LED < 2 W: 16 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W; Lampes LED > 8 W: 64 W; Charge capacitive en μF: 88 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,80 – 3,00 m; Hauteur de montage max.: 3,00 m; Hauteur de montage optimale: 2 m; Angle de détection: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 3 m (11 m²); Portée tangentielle: r = 14 m (239 m²); Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 8 s – 35 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 034689

**Désignation commande** IS 2140 ECO noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel