**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2180 ECO**

**blanc**

Dimensions (L x W x H): 55 x 78 x 120 mm; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Potentiomètres; With remote control: Non; Version: blanc; PU1, EAN: 4007841034696; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Extérieur; Application, room: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Colour: blanc; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: Non; Installation site: mur, angle; Installation: En saillie, Mur, angle; IP-rating: IP54; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 230 – 240 V / 50 Hz; Switching output 1, resistive: 2000 W; Fluorescent lamps, electronic ballast: 350 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 500 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 900 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 500 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 1000 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 175 W; LED lamps > 8 W: 350 W; Capacitive load in μF: 132 µF; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 1,8 – 4 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2 m; Detection angle: 180 °; Angle of aperture: 90 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²); Reach, tangential: r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²); Switching zones: 504 zones de commutation; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 10 s – 15 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Non; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 034696

**Désignation commande** IS 2180 ECO blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel