**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2300 ECO**

**blanc**

Dimensions (L x l x H): 85 x 60 x 95 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841034719; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Oui; Lieu d'installation: mur, angle; Montage: En saillie, Mur, angle; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 230 – 240 V / 50 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2000 W; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 1000 W; Tubes fluorescents non compensés: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 1000 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 1000 VA; Lampes LED < 2 W: 16 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 64 W; Lampes LED > 8 W: 64 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,80 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2 m; Angle de détection: 300 °; Angle d'ouverture: 180 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée tangentielle: r = 12 m (377 m²); Zones de commutation: 456 zones de commutation; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 10 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 034719

**Désignation commande** IS 2300 ECO blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel