**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2360 DE ECO 8m**

**blanc**

Dimensions (Ø x H): 78 x 89 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Potentiomètres; With remote control: Non; Version: blanc; PU1, EAN: 4007841034733; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Extérieur, Intérieur; Application, room: couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Faux-plafonds, Plafond; IP-rating: IP54; Protection class: II; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 40 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Fluorescent lamps, electronic ballast: 350 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 500 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 500 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 500 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 1000 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 175 W; LED lamps > 8 W: 350 W; Capacitive load in μF: 132 µF; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,2 – 4 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,5 m; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 180 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 4 m (13 m²); Reach, tangential: Ø 8 m (50 m²); Switching zones: 304 zones de commutation; Cover material: caches enfichables; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 8 s – 35 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Non; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 034733

**Désignation commande** IS 2360 DE ECO 8m blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel