**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 2360 ECO 7m**

**blanc**

Dimensions (Ø x H): 115 x 51 mm; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Potentiomètres; With remote control: Non; Version: blanc; PU1, EAN: 4007841006556; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Extérieur, Intérieur; Application, room: couloir / allée, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: En saillie, Plafond; IP-rating: IP54; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 230 V / 50 – 60 Hz; Switching output 1, resistive: 2000 W; Switching output 1, number of LEDs / fluorescent lamps: 50 pcs.; Fluorescent lamps, electronic ballast: 350 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 500 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 500 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 500 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 1000 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 175 W; LED lamps > 8 W: 350 W; Capacitive load in μF: 132 µF; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,00 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 180 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 3 m (7 m²); Reach, tangential: Ø 7 m (38 m²); Switching zones: 664 zones de commutation; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 8 s – 35 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Non; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Interconnection, number: max 5 capteurs; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 006556

**Désignation commande** IS 2360 ECO 7m blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel