**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS 3360 MX Highbay**

**DALI-2 Input Device - carré - en saillie**

Dimensions (L x l x H): 65 x 95 x 95 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bus; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 Input Device - carré - en saillie; UC1, Code EAN: 4007841057374; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Intérieur, Extérieur; Emplacement, pièce: entrepôt de stockage haut, gymnase, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: En saillie, Plafond; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 12 – 22,5 V; Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non; Tension d'alimentation détails: Bus DALI; Nombre de participants Dali: 3; Steuerausgang, Dali: Adressable/Esclave; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 4,00 – 14,00 m; Hauteur de montage max.: 14,00 m; Hauteur de montage optimale: 12 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 180 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 14 m (154 m²); Portée tangentielle: Ø 36 m (1018 m²); Zones de commutation: 1416 zones de commutation; Matériau de recouvrement: caches enfichables; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus DALI; Max. Consommation de courant selon IEC 62386-101: 24 mA; Consommation de courant typique pour une tension d'entrée de 16V: 5 mA; Charge max. Consommation de courant à une tension d'entrée de 10V en fonctionnement normal: 7 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057374

**Désignation commande** IS 3360 MX Highbay DALI-2 Input Device - carré - en saillie

Livrer, monter et régler pour être opérationnel