**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IS D360**

**blanc**

Dimensions (Ø x H): 83 x 82 mm; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Potentiomètres; With remote control: Non; Version: blanc; PU1, EAN: 4007841601317; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Intérieur; Application, room: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9010; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Faux-plafonds, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 230 – 240 V / 50 Hz; Switching output 1, resistive: 1000 W; Fluorescent lamps, electronic ballast: 750 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 500 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 900 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 1000 VA; LED lamps < 2 W: 16 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 64 W; LED lamps > 8 W: 64 W; Capacitive load in μF: 88 µF; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,50 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,5 m; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 180 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 8 m (50 m²); Reach, tangential: Ø 16 m (201 m²); Switching zones: 720 zones de commutation; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 20 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Non; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 601317

**Désignation commande** IS D360 blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel