**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**sensIQ**

**noir EVO**

Dimensions (L x l x H): 172 x 113 x 144 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Oui; Variante: noir; UC1, Code EAN: 4007841029579; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Intérieur, Extérieur; Emplacement, pièce: parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur; Coloris: noir; Couleur, RAL: 9005; Support mural d'angle inclus: Oui; Lieu d'installation: mur, plafond, angle; Montage: En saillie, Mur, Plafond, angle; Indice de protection: IP54; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 2500 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.; Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 500 W; Tubes fluorescents compensés par série: 1800 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 250 W; Lampes LED > 8 W: 500 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,00 – 5,00 m; Hauteur de montage max.: 5,00 m; Hauteur de montage optimale: 2 m; Angle de détection: 300 °; Angle d'ouverture: 180 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Oui; Portée radiale: r = 4 m (42 m²); Portée tangentielle: r = 20 m (1047 m²); Zones de commutation: 1360 zones de commutation; Fonctions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 2000 lx; Temporisation: 5 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître; Mise en réseau via: Câble

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 029579

**Désignation commande** sensIQ noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel