**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**sensIQ**

**noir EVO**

Dimensions (L x W x H): 172 x 113 x 144 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; With remote control: Oui; Version: noir; PU1, EAN: 4007841029579; Type: Détecteur de mouvement; Application, place: Intérieur, Extérieur; Application, room: parking couvert / garage souterrain, extérieur, entrepôt, entrée, tout autour du bâtiment, Cour et allée, Intérieur; Colour: noir; Colour, RAL: 9005; Includes corner wall mount: Oui; Installation site: mur, plafond, angle; Installation: En saillie, Mur, Plafond, angle; IP-rating: IP54; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Switching output 1, resistive: 2500 W; Switching output 1, number of LEDs / fluorescent lamps: 8 pcs.; Switching output 1, floating: Non; Fluorescent lamps, electronic ballast: 500 W; Fluorescent lamps, series-corrected: 1800 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 500 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 250 W; LED lamps > 8 W: 500 W; Capacitive load in μF: 176 µF; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,00 – 5,00 m; Mounting height max.: 5,00 m; Optimum mounting height: 2 m; Detection angle: 300 °; Angle of aperture: 180 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Oui; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Oui; Reach, radial: r = 4 m (42 m²); Reach, tangential: r = 20 m (1047 m²); Switching zones: 1360 zones de commutation; Functions: Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 5 s – 15 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de mouvement

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 029579

**Désignation commande** sensIQ noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel