**STEINEL Professional Interrupteur crépusculaire**

**Light Sensor Dual**

**DALI-2 Input Device - carré - encastré**

Dimensions (L x l x H): 51 x 94 x 94 mm; Avec détecteur de mouvement: Non; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bus; Variante: DALI-2 Input Device - carré - encastré; UC1, Code EAN: 4007841057435; Modèle: Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant; Emplacement: Extérieur, Intérieur; Emplacement, pièce: salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, salle de conférences / salle de réunion, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: Encastré, Mur, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: -20 – 50 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 12 – 22,5 V; Tension d'alimentation détails: Bus DALI; Steuerausgang, Dali: Adressable/Esclave; Technologie, détecteurs: Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,00 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus DALI

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057435

**Désignation commande** Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - carré - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel