**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**HF 360**

**DALI-2 APC - encastré**

Dimensions (L x l x H): 56 x 120 x 120 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 APC - encastré; UC1, Code EAN: 4007841002817; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Encastré, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: -25 – 55 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 230 V / 50 – 60 Hz; Steuerausgang, Dali: Broadcast 2x12 ballasts électroniques; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 3,50 m; Hauteur de montage max.: 3,50 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Technique HF: 5,8 GHz; Détails détection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 140 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Oui; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: Ø 12 m (113 m²); Portée tangentielle: Ø 12 m (113 m²); Puissance d'émission: < 1 mW; Fonctions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF; Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 30 min; Fonction balisage: Oui; Fonction balisage temps: 1-60 min, toute la nuit; Éclairage principal réglable: 50 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Câble

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 002817

**Désignation commande** HF 360 DALI-2 APC - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel