**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR Quattro MICRO 6m**

**COM1 - blanc**

Dimensions (Ø x H): 43 x 75 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: COM1 - blanc; UC1, Code EAN: 4007841053789; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Faux-plafonds, Plafond; Indice de protection: IP65; Température ambiante: -25 – 55 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 1000 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 8 pcs.; Sortie de commutation 1, libre de potentiel: Non; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 500 W; Tubes fluorescents non compensés: 400 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 400 VA; Tubes fluorescents compensés en parallèle: 400 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 1000 VA; Lampes LED < 2 W: 100 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampes LED > 8 W: 600 W; Charge capacitive en μF: 176 µF; Consommation propre: 0,5 W; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: 4 x 4 m (16 m²); Portée tangentielle: 6 x 6 m (36 m²); Portée présence: 4 x 4 m (16 m²); Zones de commutation: 168 zones de commutation; Fonctions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 60 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Câble

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 053789

**Désignation commande** IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel