**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR Quattro MICRO 6m**

**COM1 - blanc**

Dimensions (Ø x H): 43 x 75 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Télécommande, Smart Remote; With remote control: Non; Version: COM1 - blanc; PU1, EAN: 4007841053789; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: bureau individuel, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Faux-plafonds, Plafond; IP-rating: IP65; Ambient temperature: de -25 jusqu'à 55 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Switching output 1, resistive: 1000 W; Switching output 1, number of LEDs / fluorescent lamps: 8 pcs.; Switching output 1, floating: Non; Fluorescent lamps, electronic ballast: 500 W; Fluorescent lamps, uncorrected: 400 VA; Fluorescent lamps, series-corrected: 400 VA; Fluorescent lamps, parallel-corrected: 400 VA; Switching output 1, low-voltage halogen lamps: 1000 VA; LED lamps < 2 W: 100 W; LED lamps > 2 W < 8 W: 300 W; LED lamps > 8 W: 600 W; Capacitive load in μF: 176 µF; Power consumption: 0,5 W; Technology, sensors: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,50 – 4,00 m; Mounting height max.: 4,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 90 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Non; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: 4 x 4 m (16 m²); Reach, tangential: 6 x 6 m (36 m²); Reach, presence: 4 x 4 m (16 m²); Switching zones: 168 zones de commutation; Functions: Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Manuel ON / ON-OFF; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Time setting: 5 s – 60 min; Basic light level function: Non; Main light adjustable: Non; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Non; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Câble; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 053789

**Désignation commande** IR Quattro MICRO 6m COM1 - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel