**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR Quattro SLIM XS 4m**

**DALI-2 IPD - carré**

Dimensions (L x l x H): 50 x 80 x 80 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Bus; Avec télécommande: Non; Variante: DALI-2 IPD - carré; UC1, Code EAN: 4007841057510; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: plafond; Montage: Faux-plafonds, Plafond; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 16 V; Sortie de commutation 2, libre de potentiel: Non; Tension d'alimentation détails: Bus DALI; Nombre de participants Dali: 2; Steuerausgang, Dali: Adressable/Esclave; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 2,50 – 4,00 m; Hauteur de montage max.: 4,00 m; Hauteur de montage optimale: 2,8 m; Angle de détection: 360 °; Angle d'ouverture: 71 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: 4 x 4 m (16 m²); Portée tangentielle: 4 x 4 m (16 m²); Portée présence: 4 x 4 m (16 m²); Zones de commutation: 408 zones de commutation; Réglage crépusculaire: 10 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 30 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus DALI

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057510

**Désignation commande** IR Quattro SLIM XS 4m DALI-2 IPD - carré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel