**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR 180 UNIVERSAL**

**blanc**

Dimensions (L x l x H): 50 x 80 x 80 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841033149; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: Encastré, Mur; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Sortie de commutation 1, charge ohmique: 200 W; Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents: 6 pcs.; Charge capacitive en μF: 132 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,10 – 1,20 m; Hauteur de montage max.: 1,20 m; Hauteur de montage optimale: 1,2 m; Angle de détection: 180 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 4 m (25 m²); Portée tangentielle: r = 20 m (628 m²); Portée présence: r = 4 m (25 m²); Zones de commutation: 96 zones de commutation; Fonctions: Bouton actif / Bouton inactif, Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 30 s – 15 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Non

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 033149

**Désignation commande** IR 180 UNIVERSAL blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel