**STEINEL Professional Détecteur de mouvement**

**IR 2180 UP ECO**

Dimensions (L x l x H): 57 x 81 x 81 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Potentiomètres; Avec télécommande: Non; UC1, Code EAN: 4007841065003; Modèle: Détecteur de mouvement; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: Encastré, Mur; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Tubes fluorescents ballasts électroniques: 150 W; Tubes fluorescents non compensés: 150 VA; Tubes fluorescents compensés par série: 150 VA; Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension: 200 VA; Lampes LED < 2 W: 40 W; Lampes LED > 2 W < 8 W: 100 W; Lampes LED > 8 W: 160 W; Charge capacitive en μF: 132 µF; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière; Hauteur de montage: 1,10 – 2,2 m; Hauteur de montage max.: 2,20 m; Hauteur de montage optimale: 1,1 m; Angle de détection: 180 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Non; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 2 m (6 m²); Portée tangentielle: r = 8 m (101 m²); Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 5 s – 30 min; Fonction balisage: Non; Éclairage principal réglable: Non; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Non; Réglage de l'éclairage permanent: Non; Mise en réseau possible: Non

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 065003

**Désignation commande** IR 2180 UP ECO

Livrer, monter et régler pour être opérationnel