**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**IR 180**

**KNX - blanc V3**

Dimensions (L x l x H): 50 x 80 x 80 mm; Avec détecteur de mouvement: Oui; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote; Avec télécommande: Oui; Variante: KNX - blanc; UC1, Code EAN: 4007841058463; Modèle: Détecteur de présence; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9010; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur; Montage: Encastré, Mur; Indice de protection: IP20; Température ambiante: 0 – 40 °C; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 21 – 30 V; Avec couplage au bus: Oui; Technologie, détecteurs: infrarouge passif, Détecteur de lumière, Température, Humidité de l'air; Hauteur de montage: 1 – 1,2 m; Hauteur de montage max.: 1,20 m; Hauteur de montage optimale: 1,2 m; Angle de détection: 180 °; Angle d'ouverture: 90 °; Protection au ras du mur: Oui; Possibilité de neutraliser la détection par segments: Non; Cadrage électronique: Oui; Cadrage mécanique: Non; Portée radiale: r = 4 m (25 m²); Portée tangentielle: r = 12 m (226 m²); Portée présence: r = 4 m (25 m²); Zones de commutation: 96 zones de commutation; Fonctions: Logique du détecteur de présence; Réglage crépusculaire: 2 – 1000 lx; Temporisation: 60 s – 255 min; Fonction balisage: Oui; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage): Oui; Réglage de l'éclairage permanent: Oui; Fonctions KNX: Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Pression d'air, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/maître, Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus KNX; Courant nominal: 12,5 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 058463

**Désignation commande** IR 180 KNX - blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel