**STEINEL Professional Composants du système**

**Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2**

**blanc**

Dimensions (L x l x H): 15 x 43 x 50 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Application, Smartphone, Bus, Tablette; Avec télécommande: Non; Variante: blanc; UC1, Code EAN: 4007841082123; Modèle: Kit système de commande de l'éclairage; Emplacement: Intérieur; Emplacement, pièce: bureau individuel, bureau grande surface, chambre d’hôtel, Intérieur, salle de classe, salle de conférences / salle de réunion, chambre médicalisée, cage d'escalier; Coloris: blanc; Support mural d'angle inclus: Non; Lieu d'installation: mur, plafond; Montage: intégré; Température ambiante: de -20 jusqu'à 50 °C; Matériau: Matière plastique; Tension d'alimentation détails: Bus DALI; Nombre de participants Dali: 1; Fonctions: 4 entrées pour boutons-poussoirs courants, Configuration du bouton-poussoir, Sélection des scénarios d'éclairage programmés; Courant nominal: 2,7 mA; Catègorie de produits: Composants du système

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 082123

**Désignation commande** Coupleur de boutons-poussoirs PC4-DALI-2 blanc

Livrer, monter et régler pour être opérationnel