**STEINEL Professional Accessoires**

**L'appareil de commande LiveLink**

Dimensions (L x l x H): 21 x 204 x 30 mm; Garantie du fabricant: 5 ans; Réglages via: Application « LiveLink »; UC1, Code EAN: 4007841013653; Modèle: Kit système de commande de l'éclairage; Coloris: blanc; Couleur, RAL: 9003; Matériau: Matière plastique; Alimentation électrique: 220 – 230 V / 50 – 60 Hz; Tension d'alimentation détails: 64 participants au max., Bus DALI; Éclairage principal réglable: 0 - 100 %; Mise en réseau possible: Oui; Type de la mise en réseau: Maître/esclave; Mise en réseau via: Bus DALI; Courant nominal: 0,05 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 013653

**Désignation commande** L'appareil de commande LiveLink

Livrer, monter et régler pour être opérationnel